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РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ СВЕЧИ НАКАЛА РМ-02
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ООО «Мотор-Мастер», г.Тула

www.motor-master.ru
Регулятор мощности РМ-02
Описание

Электронный регулятор мощности, специально разработан для плавного пуска и останова, а также для и поддержания оптимального режима работы свечи накала модуля-испарителя. Его использование позволяет значительно продлить срок эксплуатации свечи.  Кроме того, встроенный микроконтроллер, позволяет контролировать время работы свечи и настроить оптимальный режим работы в зависимости от требуемой интенсивности дыма. Также, в зависимости от выбранного режима, микроконтроллер запускает встроенный таймер времени работы, который соответствует: для режима "min"- время работы 15 мин, для "optimal"-10 минут, для "max"- 5 минут. 
   Примечание: Свеча накала - инерционный элемент и регулировать интенсивность дыма плавно практически невозможно.  В результате проведенных многочисленных испытаний в устройстве применена трехступенчатая регулировка.
   Устройство запитывается от штатной АКБ автомобиля или источника постоянного напряжения 10-14В и током не менее 10А. 
Характеристики
Напряжение питания:  
минимальное                                       10В 

максимальное                                      14 В

Ток потребления: 
минимальный                                      2.5 А
максимальный                                     8.5 А

Производительность:                           10-15 л/мин   
Время непрерывной работы свечи:
в максимальном режиме                      не более 5 мин 
в среднем (оптимальном)                    не более 10 мин

в минимальном                                     не более 15 мин

Защита от переполюсовки                   да

                                                                     Выбор режима работы
Подключите кабель питания к аккумулятору автомобиля или источнику постоянного напряжения 11-15В и током не менее 5А. 

Короткое нажатие кнопки (не более 1 сек.) вызовет короткое включение (не более на 1 сек.) светодиодного индикатора одним из цветов: синим, зеленым или красным. При каждом коротком нажатие свечение индикатора будет изменяться (включаться на 1 сек.) по кольцу: синий, зеленый, красный, синий, зеленый красный и т.д. Таким образом, происходит выбор режима работы. Например, если от короткого нажатия кнопки светодиод мигнул синим цветом, значит выбран режим «min» и последующее длительное удержание кнопки (более 3 сек.) вызовет включение выбранного режима, при этом светодиод включится и будет гореть постоянно синим цветом, после чего начнется отсчет внутреннего таймера, соответствующего выбранному режиму - 15 мин. По истечении этого времени светодиод погаснет, питание будет плавно снято со свечи накала.
Для принудительного выключения или для смены режима необходимо нажать и удерживать кнопку до выключения светодиода. При этом сеанс работы свечи накала будет прерван и питание плавно снято со свечи и устройство будет готово к выбору другого режима работы.
Цвет индикатора и соответствующий ему режим (ток свечи накала) и таймер (время работы) приведены в таблице ниже.

	Режим работы
	Цвет индикатора
	Средний ток свечи
	Время работы свечи

	        «min»
	        синий
	       2.5 А
	          15 мин

	       "optimal"
	        зеленый
	       5.0 А
	          10 мин

	         "max"
	        красный
	       7.5 А
	            5 мин
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ВНИМАНИЕ!!! 

Устройство содержит надежную электромеханическую защиту от подачи неправильного питания, даже если используемый Дымогенератор  имеет контакт с кузовом.

НЕ допускается случайное попадание корпуса дымогенератора на положительную клемму АКБ, при правильной полярности подключения кабеля питания!!!  
Кнопка выбора режима





Светодиодный индикатор








[image: image1.jpg]m
WS



